usb_clear_halt

libusb Developers Guide
Prev |  | Next

# usb_clear_halt

## Name

usb_clear_halt -- Clears any halt status on an endpoint

## Description

``int usb_clear_halt`(usb_dev_handle *dev, unsigned int ep);`

`usb_clear_halt` clears any halt status on the specified endpoint. The `ep` parameter is the value specified in the descriptor field bEndpointAddress. Returns 0 on success or < 0 on error.

Prev | Home | Next
usb_resetep | Up | usb_reset